|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | BCM53334(Boardcom) | B50282(BoardCom) |  |
| 控制板 | Linux | GP10（11） 11 |  |  |
| 1G | GP9（10） 10 |  |  |
| 插槽1 | | GP8（9）9 |  |  |
| 插槽2 | | GP7（8）8 |  |  |
| 插槽3 | | GP6（7）7 |  |  |
| 插槽4 | | GP5（6）6 |  |  |
| 插槽5 | | GP4（5）5 |  |  |
| 插槽6 | | GP3（4）4 |  |  |
| 插槽7 | | GP0（3） 2 |  |  |
| 插槽8 | | GP1（2） 1 |  |  |
| 插槽9 | | GP2（1） 3 |  |  |
| 插槽10 | |  | TDP6（23） | 不通 |
| 插槽11 | |  | TDP7（24） | 不通 |
| 插槽12 | |  | TDP5（22） | 插拔无反应，不通 |
| 插槽13 | |  | TDP4（21） |  |
| 插槽14 | |  | TDP3（20） | 不通 |
| 插槽15 | |  | TDP2（19） |  |
| 插槽16 | |  | TDP1（18） | 插拔无反应 |
| 插槽17 | |  | TDP0（17） | 插拔无反应 |
| 前面板 | | GP11（12） |  |  |